**907401 DRL 10 B 180 FSD**

Bliksemstroomafleider om in te pluggen in 10/2 LSA scheidingsblok, SPD type 1, compleet geleverd met 10 gasafleiders 230 B3 FSD, getest volgens EN 61643-21, uitbreidbaar tot een gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider middels het bijplaatsen van DRL beveiligingsstekkers, voorzien van geïntegreerde contacten voor testen, meten en patchen bij ingeplugde beveiliging. Gasafleiders met fail safe functie en visuele defectaanduiding.

* Hoogste duurspanning dc: 180 V
* Nominale stroom bij 45°C: 0,4 A
* Totale bliksemstootstroom D1 (10/350) per lijn : 2,5 kA
* Nominale afleidstootstroom C2(8/20) per lijn : 5 kA

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DRL 10 B 180 FSD

Referentie: 907 401

11/07/2017