**909703 DGA FF TV**

Overspanningsafleider van het Type 3 / P1 volgens EN 61643-21  
Geïntegreerde meet- / testuitgang voor coaxiale 75 Ohm TV- en SAT-systemen  
Energetisch gecoördineerd met de afleider DEHNgate GF TV  
Toepasbaar in installaties met afstandsvoeding  
Aarding via behuizing op geaarde rail (EN 60715) of via geïntegreerde aardingsklem

* Hoogste duurspanning dc: 24 V
* Nominale stroom: 2 A
* C2 nominale afleidstootstroom (8/20): 1,5 kA
* Frequentiebereik: dc, 5-3000 MHz
* Terugvloeidemping: >= 14 dB
* Aansluiting ingang / uitgang: F-connector / F-connector
* Geleverd met wandmontage houder en 2 F-connectoren

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DGA FF TV

Referentie: 909703

11/07/2017