**920300 BXT BAS**

Basisdeel als doorgangsklem voor de opneming van Blitzductor XT bliksemstroom- of combi-afleidermodules, module zonder onderbreking inplugbaar, voor 4 enkele of 2 dubbele aders, bouwbreedte 12 mm (2/3 module)

* Montage op 35 mm DIN rail volgens EN 60715
* Aansluitdoorsnede fijndradig : 0,08 - 2,5 mm2
* Aarding via 35 mm DIN rail volgens EN 60715
* Goedkeuringen : CSA, UL, VdS

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Leverancier : STAGOBEL ELECTRO

Type: BXT BAS

Referentie: 920 300

11/07/2017