**929100 DPA M CAT6 RJ45S 48**

Overspanningsafleider-Patchkabel DEHNpatch voor Ethernet en gelijkaardige toepassingen in universele bekabeling CAT6 of klasse E en volledig afgeschermd.

* overspanningsafleider van het Type 2 volgens EN 61643-21
* getest volgens de EN 61643-21 en ISO/IEC 11801
* universeel gebruik volgens EN 50173 voor alle dataleidingen tot 48 V DC
* beveiligt 4 dataparen van datanetwerkapparatuur
* 3m kabel met RJ45 connectoren
* hoogste duurspanning dc UC: 48 V
* nominale stroom IL: 1 A
* totaal nominale afleidstootstroom (8/20): 10 kA
* invoegdemping bij 250 MHz: <= 2 dB
* apparaat voor montage op 35mm rail volgens EN 60715, 1 module
* aansluitstekkers: Stewart 39 series

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DPA M CAT6 RJ45S 48

Referentie: 929 100

11/07/2017