Wandgoot PK 160X65 D in witte kunststof
[image: ]De wandgoot moet vervaardigd zijn uit PVC in de witte kleur RAL 9003. Ze moet een dubbele wand met holtes hebben die een grote stijfheid waarborgt.
De wandgoot is 160 mm hoog en 65 mm diep en heeft twee dekselopeningen van 45 mm.
Het vast scheidingsschot tussen de twee compartimenten moet voorzien zijn van perforaties.
De lengte van de basis en de deksels is 2000 mm en beiden moeten bij levering voorzien zijn van een gemakkelijk verwijderbare beschermfolie.
Het U-vormige deksel moet twee opstaande boorden hebben met een groef opdat het zich, boven en onder, dubbel zou vergrendelen in de basis.
De wandgoot dient op de rugzijde voorzien te zijn van perforaties voor een vlotte montage tegen de wand.
De binnen- en buitenhoeken, T-stukken en vlakke hoeken worden na het plaatsen van de kabels eenvoudig op hun plaats geklikt. Koppelingen, eindstukken en eind afwerkplaten zijn beschikbaar.
De wandgoot is geschikt  voor modulaire 45x45 mm mechanismen die rechtstreeks in de dekselopening klikken zodat toestelbekers overbodig zijn.
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