**920300 BXT BAS**

Module de base comme borne de passage pour enfichage de modules parafoudres ou modules combinés Blitzductor XT, enfichable sans interruption du circuit, pour 4 conducteurs simples ou 2 conducteurs doubles, largeur 12 mm (2/3 d'unité)

* Montage sur rail DIN 35 mm selon EN 60715
* Section de raccordement multibrin : 0,08 - 2,5 mm2
* Mise à la terre via rail DIN 35 mm selon EN 60715
* Approbations : CSA, UL, VdS ou équivalent

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type: BXT BAS

Référence : 920 300

11/07/2017