920349 BXTU ML4 BD 0-180
Module tétrapolaire de protection parafoudre/parasurtension universel de classe type 1 / P1 avec technologie actiVsense avec détection automatique du niveau de tension du signal et adaptation du niveau de protection en fonction de la tension du signal. Testé selon EN 61643-21 et à coordination énergétique selon CEI 61643-22, pour la protection de systèmes informatiques avec deux conducteurs doubles. Avec LifeCheck à technique RFID intégré pour le contrôle sans contact des écouleurs par DEHNrecord LC.

· [bookmark: _GoBack]Enfichable dans le module de base BXT BAS.
· Surveillance des écouleurs : LifeCheck
· Tension de service maximale dc :  180 V
· Courant nominal à 80 °C : 100 mA
· D1 Courant de foudre de choc (10/350) total :  10 kA
· Impédance série par conducteur :   10 
· Essai de choc : EN 60068-2-27 (test Ea)
· Vérification de la résistance aux vibrations (sinusoïdales) : EN 60068-2-6 (test Fc)
· Vérification de la résistance aux vibrations (aléatoires) : EN 60068-2-64 (test Fh)

Fabricant : DEHN + SÖHNE
Distributeur : STAGOBEL ELECTRO
Type: BXTU ML4 BD 0-180
Référence: 920 349
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