929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
Protection anti surtension universelle sous forme de câble patch pour Ethernet et applications similaires; câblage universel de catégorie 6 ou classe E et totalement blindée.

· parasurtension de Type 2 selon EN 61643-21
· testé selon le EN 61643-21 et ISO/IEC 11801
· application universel selon EN 50173 pour tous les lignes data jusqu’à 48 V DC
· protège 4 paires des appareils réseau data
· 3m de câble avec connecteurs RJ45
· tension maximale de régime permanent dc UC: 48V
· courant nominal IL: 1 A
· courant d’écoulement de choc nominal (8/20) total: 10 kA
· pertes par insertion 250 MHz: <= 2 dB
· appareil pour montage sur rail DIN 35 mm selon DIN 43880, 1 module
· fiches de raccordement: Stewart séries 39

Fabricant: DEHN + SÖHNE
Distributeur: STAGOBEL ELECTRO
Type: DPA M CAT6 RJ45S 48
Réf.: 929 100
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