952515 DG M TNS 275 FM
Parasurtension multipolaire pour des systèmes photovoltaïques avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement

· Parasurtension de Type 2 selon EN 61643-11
· Peu sensible aux défaillances en cas de défaut d’isolation dans le circuit générateur
· Grâce au montage en Y de 3 varistances à haute puissance
· Embase avec modules de protection enfichées
· Remplacement simple des modules par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations
· Tension PV de régime permanent maximale UOC STC <= 1000 V DC
· Courant nominal de décharge: 12,5 Ka
· Surveillance Thermo-Dynamic-Control
· Indicateur de fonction et de défaut
· Codification claire des modules de protection
· Bornes de raccordement multifonctionnelles pour conducteurs et peignes de répartition
· Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 3 modules
· Contact de télésignalisation en cas de défaut d’un des modules de protection: sec inverseur

Fabricant : DEHN + SÖHNE
Distributeur : STAGOBEL ELECTRO
Type : DG M TNS 275 FM
Référence : 952 515
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