Gaine murale PK 120X55 D en matière synthétique blanche
[image: Beschrijving: http://www.stagobel.be/public/uploads/images/kopos/pk120x55d.jpg]La gaine murale est fabriquée en PVC blanc RAL 9003. Elle est pourvue d’une paroi double avec des cavités qui garantissent une grande rigidité.
La gaine murale a une hauteur de 120 mm, une profondeur de 55 mm et une ouverture pour un couvercle de 45 mm. Cette ouverture est placée asymétriquement afin d’avoir assez de place pour les câbles. 
Au-dessus de la gaine murale se trouve un compartiment séparé, qui peut être utilisé comme canal d’alimentation. Ce compartiment est accessible par un couvercle articulé. Pour un passage facile des câbles il y a des perforations dans la séparation fixe entre les deux compartiments.
La longueur de la base et du couvercle est de 2000 mm et les deux doivent être munis d’un feuil de protection, facile à enlever.
Le couvercle en forme U est pourvu de deux rebords relevés avec une cannelure afin de pouvoir se verrouiller dans la base, en haut et en bas.
Le dos de la gaine murale est pourvu de perforations pour faciliter le montage au mur.
Les angles intérieurs et extérieurs, les pièces en T et les angles plats s’encliquettent facilement  après la pose des câbles. Des accouplements, des fermetures et des plaques de finition sont disponibles.
La gaine murale convient aux mécanismes modulaires 45x45 mm qui s’encliquettent directement dans l’ouverture du couvercle de façon à rendre les boîtes d’appareillage superflues.
Option : Dans le compartiment avec couvercle à charnière, un canal de cloisonnement en métal avec couvercle y est placé afin d’obtenir une séparation électromagnétique entre le câblage de données et celui d’énergie.
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