
## Boîtes de tirage carrées avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le bord est équipé de 4 griffes pour le fixer solidement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.   
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide noir

11/10/2018